Anleitung

**Install Java JDK**sudo apt-get install openjdk-8-jdk

**Install keyboard**

sudo apt-get install matchbox-keyboard

**Install feh**

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install feh

**Install rxtx-library**

sudo apt-get install librxtx-java

**Copy the Hand\_in\_Hand.jar on the Raspberry!**

<https://github.com/htl-leonding/2016_3CHIF_hand-in-hand/blob/master/C-Hand-In-Hand/target/Hand_in_Hand-Console-1.0-SNAPSHOT.jar>

**Edit rc.local**

sudo nano /etc/rc.local

**Insert this code before the exit 0**

java -jar **pathToHand\_in\_Hand.jar**

mount /dev/sda1 /media/USB

feh -r -x –F –D 15 /media/USB

**Load file on the ESP8266**

<https://github.com/htl-leonding/2016_3CHIF_hand-in-hand/blob/master/Arduino/arduino_H_i_H/arduino_H_i_H.ino>